FP/BS – 02/rev. 2
Príloha k plánu využitia frekvenčného spektra pre úsek

174 – 230 MHz

Parameter	Podmienky T-DAB	Podmienky DVB-T	Poznámky	
Frekvenčný úsek	174 – 230 MHz	174 – 223 MHz	Frekvenčný plán III. TV pásma.
Pre T-DAB: kanály 5A – 12D
Pre DVB-T: kanály 5 – 11	
Max. výkon zariadenia			Špecifikované v individuálnom povolení na používanie frekvencií.	
Max. vyžiarený výkon			Špecifikované v individuálnom povolení na používanie frekvencií.	
Šírka kanálu	1,536 MHz 	7 MHz		
Modulácia	D-QPSK	QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM	Pre T-DAB : Špecifikované v individuálnom povolení na používanie frekvencií.
Pre DVB-T: Špecifikované v individuálnom povolení na používanie frekvencií. Z dôvodu zabezpečenia efektívneho využívania frekvenčného spektra nie je prípustné použitie modulácie QPSK pre vysielanie v rámci miestnych multiplexov	
Zdrojové kódovanie	Metóda MPEG-2 Audio Layer II alebo MPEG-4 HE-AAC v2 alebo iná technologicky vhodná metóda	Metóda MPEG2 alebo MPEG4 alebo iná technologicky vhodná metóda	Špecifikované v individuálnom povolení na používanie frekvencií.	
Prenosová kapacita	800 kbit/s až 1,73 Mbit/s	4,98 až 50,3 Mbit/s		
Druh služby podľa Rádiokomunikačného poriadku	Rozhlasová pozemská služba	Rozhlasová pozemská služba	T-DAB, DVB-T, DVB-T2, DVB-H	
Harmonizovaný štandard ETSI	ETSI EN 302 077-2	ETSI EN 302 296-2		
Štandard zariadenia pre frekvenčné plánovanie	ETSI EN 300 401 (T-DAB)	ETSI EN 300 744 (DVB -T),
ETSI EN 302 755 (DVB –T2),
ETSI EN 302 304 (DVB-H)		
Vzťahujúce sa dokumenty	Dohoda GE 06	Dohoda GE 06	Regionálna dohoda týkajúca sa plánovania digitálnej pozemskej vysielacej služby v Regióne 1 a 3 vo frekvenčných pásmach 174‑230 MHz a 470-862 MHz (RRC-06) (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí SR č. 185/2007 Z. z.)	
Spôsob pridelenia frekvencií	Výberovým konaním.
To sa nevzťahuje na udelenie terestriálneho prevádzkového povolenia na miestny multiplex.	Výberovým konaním.
To sa nevzťahuje na udelenie terestriálneho prevádzkového povolenia na miestny multiplex.	V prípade prideľovania frekvencií pre miestne multiplexy úrad výberové konanie nevyhlási. Tieto pridelí na základe individuálne podanej žiadosti.
Práva vyplývajúce z pridelenia frekvencií je možné previesť alebo prenajať.	
Povolenie prevádzkovania	Individuálne	Individuálne		
Spôsob frekvenčného plánovania	Dohoda GE 06	Dohoda GE 06		
Špecifické podmienky				
V Bratislave dňa 12.12.2011

Ing. Ladislav Mikuš		
predseda Telekomunikačného úradu SR
Táto príloha nadobúda účinnosť dňom 19.12.2011